---- Vor_Vout_Enable Matches (11 in 4 files) ----
Check_Require_Sleep in sleep.c (UsrSrc\sleep) : 	if( ( CHIP_STA0 & 0x01 ) || ( ON == Vor_Vout_Enable ) || ( ON == Vol_Vout_Enable ) || Enter_Sleep_Cnt_Restart_Flag ) 		/*VBUS Power Good存在、有中断、耳机处于充电状态情况下，Boost重载输出，系统不进休眠模式。 */	
LED_188Display_App in userapp.c (UsrSrc\userapp) : 				if( ( Vor_Vout_Enable == ON ) || ( Vol_Vout_Enable == ON ) )				//有耳机充电，电量才减
LED_188Display_App in userapp.c (UsrSrc\userapp) : 				if( ( Vor_Vout_Enable == OFF ) && ( Vol_Vout_Enable == OFF ) )				//盒子里没耳机则显示百分百比电量4S后灭掉
LED_188Display_App in userapp.c (UsrSrc\userapp) : 		if( Vor_Vout_Enable == ON && !Vor_GetOut_Box_Flag )
LED_188Display_App in userapp.c (UsrSrc\userapp) : 		if( ( Vol_Vout_Enable == ON && !Vol_GetOut_Box_Flag ) && ( Vor_Vout_Enable == ON && !Vor_GetOut_Box_Flag ) )
UserAPP in userapp.c (UsrSrc\userapp) : 		if( (Vor_Vout_Enable == OFF) && (Vol_Vout_Enable == OFF) )			//无放电，关Boost。
Vor_Det_Machine in vox_module.c (UsrSrc\vox) : 			Vor_Vout_Enable = OFF;
Vor_Det_Machine in vox_module.c (UsrSrc\vox) : 						Vor_Vout_Enable = OFF;
Vor_Det_Machine in vox_module.c (UsrSrc\vox) : 						Vor_Vout_Enable = ON;
Vor_Det_Machine in vox_module.c (UsrSrc\vox) : 				Vor_Vout_Enable = OFF;
vox_module.h (UsrInc\vox) line 27 : extern bit Vor_Vout_Enable;						//Vor功率输出标志位
